大庆市第五医院药品阴凉柜采购项目招标公告
一、项目编号:2026027
二、项目名称: 大庆市第五医院药品阴凉柜采购项目
三、采购类型:竞争性谈判（参与投标供应商投标报价超出预算价格的投标无效,投标产品价格最低者中选）
四、预算金额及采购需求：
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	药品阴凉柜
	
	6
	台
	5000
	30000
	


技术参数及服务要求：
（一）、技术参数要求
1、★容积与尺寸：有效容积不小于1300L，采用三开门结构；
2、★温湿度控制与双模式：具备阴凉（8℃~20℃）与冷藏（2℃~8℃）双模式切换功能；湿度控制范围为35%~75%RH，温湿度控制精度达0.1℃/0.1%RH；
3、冷凝水处理：采用免倒水设计，内置自动蒸发系统，无需人工处理冷凝水；
4、★核心配置与报警：采用微电脑控制系统；具备温湿度超限报警、传感器故障报警、断电报警功能，报警方式为声光双重报警；
5、数据记录：配备USB数据导出接口或存储模块，支持温湿度数据记录与导出，满足GSP追溯要求；
6、结构与材质：采用三层钢化中空玻璃门，具备防凝露功能；内胆采用耐腐蚀医用级材质；配备万向脚轮及门锁；
7、噪音水平：设备运行噪音≤52dB；
8、照明与搁架：内置LED照明灯，开关门自动点亮；配备可调节高度搁架，内部分层不少于5层；
9、电源与能效：适应220V电压；能效等级为1级（需提供节能证书）；
注：以上参数中★条款为必须满足项。非★条款不得超过3项（含3项）不满足。
（二）、本项目商务要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、参与本项目投标公司具有有效的营业执照。
3、参与本项目投标公司应根据《医疗器械⽬录分类》规定提供有效相应材料。 （1）、所投产品属于医疗器械第一类管理产品，应提供《第一类医疗器械备案凭证》及《第一类医疗器械生产备案证》。 （2）、所投产品属于医疗器械第二类管理产品，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》、所投产品的《医疗器械生产许可证》及《医疗器械注册证》。( 3)、所投产品属于医疗器械第三类管理的产品，应提供《医疗器械经营许可证》、所投产品的《医疗器械生产许可证》及《医疗器械注册证》。
4、 本项目服务要求：
4.1 质保期≥1年，自甲方验收合格之日起算。
4.2 接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。
4.3 质保期内保证开机率95％（按一年365天计算）。
4.4 提供设备使用培训。  
五、公告期限：2026年 11 月 10 日至2026年 11 月 12 日止
六、供应商须知
以下条款为必须满足条件，在标书中体现，否则予以废标：
1、提供有效的独立企业法人营业执照副本内页。 
2、提供有效的税务登记证。
3、需提供参与投标供应商的有效的经营许可证复印件加盖公章。
4、法定代表人及授权代表身份证明（身份证正反面复印件）加盖公章。
5、法定代表人授权书（法定代表人签字并加盖公章）。
6、本项目不接受电话报名。
7、不接受联合体参与投标。
8、生产厂家直接参与本项目投标的，需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的，需提供所投产品生产厂家出具的经销代理授权书复印件并加盖生产厂家公章。
9、需提供所投产品生产厂家或区域代理商出具的针对本项目售后服务承诺及质量保证协议并加盖生产厂家或供应商公章。
10、单位负责人为同一人或者隶属同一集团公司内部存在直接、间接控股、关联管理关系的所有生产商，只能对唯一一家供应商授权。
11、单位负责人为同一人或者存在直接、间接控股、关联管理关系的不同供应商，只能有一家参加同一项目下的采购活动。
12、投标方所投标的医用耗材（集采产品及非医用耗材除外）必须在黑龙江省医疗保障信息平台挂网，投标时要注明所投医用耗材的国家医保分类与代码，国家医保医用耗材分类范围外的医用耗材产品需提供说明，以便中标后医院向医保部门备案，投标方必须为厂家授权的配送商并可在平台上查询，中标价格不得高于挂网价格，否则投标无效。
七、报名时间及地点
投标人于2026年 11 月 12 日16时前到大庆市第五医院二部机关楼一楼109室递交以下材料：
1、 供应商资质（原件）
2、 生产厂家资质（复印件）
3、 生产企业出具的投标产品代理授权书（原件）
联系人：周卫洁
电话：0459-6705858
八、报价单
报价单
投标单位名称（公章）：时间：   年   月   日
	序号
	采购产品名称
	投标产品名称
	规格型号
	单位
	技术参数
	偏离情况
	预算含税单价（元）
	投标报价
（单价，元）
	投标报价
（总价，元）
	生产厂商
	备注

	1
	药品阴凉柜
	
	
	台
	技术参数及服务要求：
（一）、技术参数要求
1、★容积与尺寸：有效容积不小于1300L，采用三开门结构；
2、★温湿度控制与双模式：具备阴凉（8℃~20℃）与冷藏（2℃~8℃）双模式切换功能；湿度控制范围为35%~75%RH，温湿度控制精度达0.1℃/0.1%RH；
3、冷凝水处理：采用免倒水设计，内置自动蒸发系统，无需人工处理冷凝水；
4、★核心配置与报警：采用微电脑控制系统；具备温湿度超限报警、传感器故障报警、断电报警功能，报警方式为声光双重报警；
5、数据记录：配备USB数据导出接口或存储模块，支持温湿度数据记录与导出，满足GSP追溯要求；
6、结构与材质：采用三层钢化中空玻璃门，具备防凝露功能；内胆采用耐腐蚀医用级材质；配备万向脚轮及门锁；
7、噪音水平：设备运行噪音≤52dB；
8、照明与搁架：内置LED照明灯，开关门自动点亮；配备可调节高度搁架，内部分层不少于5层；
9、电源与能效：适应220V电压；能效等级为1级（需提供节能证书）；
注：以上参数中★条款为必须满足项。非★条款不得超过3项（含3项）不满足。
（二）、服务要求
1.整机质保：整机质保期不少于1年（从验收合格之日起计算）；
2.售后响应：质保期内，接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场处理；
	
	
	
	
	
	　



九、投标文件格式
1、投标者需将投标资料密封在档案袋内，密封袋封面应分别写明招标人和项目名称，并注明“开标时间以前不得开封”字样，加盖公章。
2、投标文件：正本一份，副本四份。装订方式为胶装。（正本彩印,副本可为复印件。正副本均需加盖骑缝章）
3、标书封面须有以下内容
（1）投标公司全称及正本或副本标识；
（2）投标项目名称；
（3）投标公司联系人及联系方式；
（4）投标日期。
4、标书内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与招标文件所包含的项目一致）。
十、投标文件包含项目
	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	生产厂家营业资质

	2
	
	企业法人营业执照（三证合一）

	3
	
	医疗器械生产企业许可证、备案凭证

	4
	
	医疗器械经营许可证、备案凭证

	5
	
	按照医疗器械分类标准提供投标产品的医疗器械注册证、医疗器械备案凭证

	6
	经销商资质
	企业法人营业执照（三证合一）

	7
	
	医疗器械经营许可证、备案凭证

	8
	
	开户许可证

	9
	
	生产企业出具的投标产品代理授权书（原件）

	10
	
	法人代表授权书

	11
	
	法人代表身份证复印件

	12
	
	投标代表身份证复印件

	13
	售后服务承诺书

	14
	质量保证协议

	15
	报价单


十一、投标文件的递交
1、每个投标人递交1个投标文件密封袋。
2、投标人将投标文件现场递交给招标办。
3、投标文件有下列情况之一者将视为无效：
（1）投标文件未密封和未按规定加盖投标人公章的。
（2）未按规定要求编制投标文件或产品目录等内容不全、字迹模糊不清、影响评标的。
（3）超过截止时间未送达投标文件的。
（4）违反招投标法律法规规定的。
（5）未响应招标文件内容。
十二、谈判与评标
[bookmark: _GoBack]1、开标时间：2026年 11 月 13 日14时(如有变化另行通知)
2、开标地点：大庆市第五医院二部机关楼二楼会议室
3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带法定代表人资格证明书原件和身份证件原件，非法定代表人参会应携带授权委托书原件和被授权人身份证件原件；在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。
4、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。
十三、评标原则
1、签署的投标文件必须符合本招标文件的各项要求。
2、能提供最合理的投标报价。
3、服务承诺及具体服务保证措施。
4、质量承诺及具体质量保证措施。
5、投标报价最低者推荐为中标供应商。
十四、质疑答复
1、投标方可在现场提出质疑问题。
2、技术方面问题由评委答复。
3、公平性问题由纪检答复。
4、不允许投标方查看院方任何资料。
十五、违约责任
1、合作方在价格、质量、数量、服务等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任。并承担由于服务质量问题而产生的一切费用。
2、如中标产品质量或服务不达标，被临床科室投诉三次以上，经核实确认后直接终止合同。相关产品重新招标，中标公司及其代理品牌不得继续参与投标。
3、如在合同期内，合同与法律、法规或政府行政部门要求发生抵触，则应按法律、法规或政府行政部门要求规定执行。
4、合作方不能按时提供服务或超时提供服务而影响医院工作的，承担相关责任。
5、如有恶意投标行为，进入大庆市第五医院黑名单，5年内不准许参加大庆市第五医院招标活动，并上报大庆市招标办，涉及违法行为的按照法律程序处理。如有围标、串标行为的，将依法予以处理。
十六、接到中标通知后，三日内到医院设备科签订合同。



